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Proje kapsamında	
1. İdari binada bulunan çay ocağı mahaline gaz kutusundan, imalat kalemlerinde verilen teknik özelliklere sahip boru hattı çekilmesi,kombi takılması,3 adet gaz flexinin yerine konması,iç tesisat ve kolon tesisatı projelerinin yüklenici tarafından çizildikten sonra gaz dağıtım şirketinin onayı alınmak sureti ile gaz açım işinin bitirildikten sonra idareye teslimi yapılacaktır.
2. İdari binada bulunan çay ocağı mahaline 5 adet, imalat kalemlerinde Tip 22 özeliğinde 5 adet panel radyatör takılmak sureti ile kombi bağlantısı yapılıp çalışır vaziyette idareye teslimi yapılacaktır.
3. M.Y.O binasında bulunan çay ocağı mahaline gaz kutusundan, imalat kalemlerinde verilen teknik özelliklere sahip boru hattı çekilmesi,kombi takılması,3 adet gaz flexinin yerine konması,iç tesisat ve kolon tesisatı projelerinin yüklenici tarafından çizildikten sonra gaz dağıtım şirketinin onayı alınmak sureti ile gaz açım işinin bitirildikten sonra idareye teslimi yapılacaktır.
4. Mühendislik fakültesi binasında bulunan çay ocağı mahaline gaz kutusundan, imalat kalemlerinde verilen teknik özelliklere sahip boru hattı çekilmesi,kombi takılması,3 adet gaz flexinin yerine konması,iç tesisat ve kolon tesisatı projelerinin yüklenici tarafından çizildikten sonra gaz dağıtım şirketinin onayı alınmak sureti ile gaz açım işinin bitirildikten sonra idareye teslimi yapılacaktır.
5. Merkezi yemekhane binasında bulunan  mahalde gaz kutusundan, imalat kalemlerinde verilen teknik özelliklere sahip boru hattı çekilmesi,hermetik şofben takılması,teçhizat ihtiyacına göre   gaz flexlerinin yerine konması,iç tesisat ve kolon tesisatı projelerinin yüklenici tarafından çizildikten sonra gaz dağıtım şirketinin onayı alınmak sureti ile gaz açım işinin bitirildikten sonra idareye teslimi yapılacaktır.
6. Sosyal tesis binasında bulunan  mahalde gaz kutusundan, imalat kalemlerinde verilen teknik özelliklere sahip boru hattı çekilmesi,kombi takılması,3 adet gaz flexinin yerine konması,iç tesisat ve kolon tesisatı projelerinin yüklenici tarafından çizildikten sonra gaz dağıtım şirketinin onayı alınmak sureti ile gaz açım işinin bitirildikten sonra idareye teslimi yapılacaktır
7. Tüm mahallerin iç tesisat ve kolon hattı imalatı yapılırken Akmercan Tunceli Doğalgaz firmasının teknik esaslarına uyularak yapılıp,çalışır halde idareye teslimi yapılacaktır..
8. Yapılacak olan tüm elektrik imalatları  Akmercan Tunceli Doğalgaz firmasının elektrik teknik esasları doğrultusunda yapılıp yine Akmercan Tunceli Doğalgaz firmasının onayına istinaden,ihale dosyası kapsamında yer alan ''ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ'' ne uygun olarak  tamamlanacaktır. 



